라디오 상자

M2010166 허선민

1. 작업 배경

2. 라디오 구조

3. 라디오 방송의 수신 원리

음파와 전파

수신원리

4. 작가연구

디터 람스 Dieter Rams

5. 라디오 부품 만드는 과정

회로도

준비물

6. 작업 진행과정

디자인

모델링

실물 작업과정

7. 진행  발전 방향

8. 참고자료

작업 배경

나에게 라디오는 친구 같은 존재다.

내가 말하지 않아도 옆에서 심심하지 않게 이야기해 준다. 친구와 대화할 때는

맞장구도  쳐주고 눈도 마주치며 반응도 보여야한다. 하지만 라디오는 켜두고 다른 일을

해도 귀로  듣고 있으니 이처럼 편한 친구 상대가 어디 있을까...

비가 오는 날이면 분위기에 따라 맞는 노래들과 차분한 목소리, 감흥을 불어주는 사연들,,,, 비오는 날의 풍경들을 귀로 들어 가슴으로 느끼게 한다.

맑고 쾌청한 날엔 어디론가 떠나고 싶게 만드는 노래들과 신나게 웃을 수 있는 이야기들을 들려준다. 때론 운 좋은 날엔 내가 정말 좋아하는 음악도 예고 없이 듣게 된다.

라디오에 소개되는 사연들도 들으면서 공감하며 웃는 나를 보게 된다. 무언가 따뜻해지는 느낌이 든다.

나는 작업을 하며 항상 라디오를 듣는다. 다른 사람들은 음악을 들으면서 집중한다고     하지만 오히려 라디오를 들으며 사람 냄새나는 소리에 더 집중하게 된다.

어느 날 항상 학교에 오자마자 앞치마를 두르고 자연스레 라디오를 켰다. 라디오는

망가져서 나오지 않았다. 이제 보니 라디오가 많이 낡아있었다. 나에게 큰 존재는

아니 지만 막상 없다고 생각하니 너무 서운했다. 그날은 결국 라디오 없이 작업을 했다.

여기저기서 들리는 소리 때문에 오히려 집중이 안 됐다. 라디오도 말소리, 노래 소리 인데 내가 여러 가지 소리들 속에서 라디오의 소리를 집중해서 들으며 안정을 취했던 것 같다.

이렇게 나에게 안정을 취해주고 감성을 불어주는 라디오에게 선물을 해주고 싶어졌다.

아니, 나만의 특별한 라디오가 필요해졌다. 안테나선을 길게 늘여가며 이곳저곳 움직이며 주파수를 맞춰 들었던 행동이 생각났다. 과정 끝에 주파수가 잘 맞춰지게 되면 잠깐의

희열감도 느꼈던 것이 생각해 보니 재밌었다.

그래서 크고 대단한 라디오가 아니라  작고 아담하고 재밌는 친구를 만들기로 했다.

라디오 구조

고주파 발진 : 고주파 전기신호(반송파)를 만든다.

고주파 증폭 : 고주파 전기신호의 세기를 강하게 한다.

피변조 증폭 : 저주파 전기 신호를 반송파에 싣는다.

라디오 방송의 수신 원리

음파와 전파

진동전류에 의해서 에너지가 공중으로 복사되는 현상을 전파라고 한다.

길게는 전자기파, 전자파라고도 한다.

음파는 매질을 통해 소리로서 느껴지는 파동 이다.  라디오 방송은 음파가 아닌 전파를

이용한다. 음파는 공기를 통해 전달되는 신호로써 파동이 차차 줄어들게 되는 감쇠현상이 심해서 멀리까지 전달되기 어렵다. 전송 속도까지 느리기 때문이다.

그에 비해서 전파는 주파수를 높게 할수록 감쇠가 적어지고, 멀리까지 전달이 가능하며

전송속도까지 빠르다.

수신원리

멀리까지 전달되지 못하는 음파를 전기신호. 즉 음성신호로 바꾸어 주파수가 높은 전파와 함께 멀리까지 보내면 수신기(라디오)에서 이 전파를 받아서 다시 음성신호를 분리해서

소리로 바꾼다. 저주파 전기신호(음성 신호)를 고주파 전류에 싣는 과정을 변조라고 한다. 이런 변조는 두 가지 방식으로 나뉘게 된다.

<첫번째>진폭변조 am

음성의 신호파를 전송하는 데 쓰는 고주파 전류(반송파)의 진폭을 음성신호가 파동칠 때의 형태에 따라 변화시키는 변조방식이다.

주파수는 거의 변하지 않고, 진폭이 음성 신호과 비슷한 파형으로 변한다.

이 경우엔 AM라디오 방송, 무선전화, TV의 영상신호 등에 사용된다.

하지만 진폭 변조법은 전파의 도달거리가 멀다. 파장이 크면서 송신기 구조가 간단한

장점이 있으나 통신을 할 때 다른 잡신호가 섞여 들어 통신할 때 장애가 일어나기도하며

음질이 좋지 않고, 잡음이 많은 단점이 있다.

<두번째>주파수 변조 fm

진폭 변조 am과는 달리 진폭은 변하지 않는다. 음성신호에 따라 고주파 전류의 주파수를 변화시키는 방식이다. fm은 am보다 덜 민감 하다.

소음을 내는 신호는 전파의 진폭에 영향을 주지만 주파수에는 영향을 주지 못하기

때문이다. 천둥 번개나 다른 기계들에 의해 생기는 방해가 적어서 am보다는 비교적 음질은 깨끗하다. 그래서 전파의 방해꾼이 많은 도시나 공장이 많은 지역에서는 fm방송이 훨씬

유리하다. 단점은 고주파 전류의 주파수가 파장이 짧은 단파이기 때문에 전파의 도달거리가 짧고 송신기(라디오)나 수신기의 구조가 굉장히 복잡하다.

작가연구

디터 람스 Dieter Rams

출생

1932년 5월 20일 독일

수상

로젠탈 스튜디오 구테 고름상

밀라노 트리엔날레 금메달

황금콤파스상

경력

1988 브라운 전무이사 1968 브라운 디자인. 제작부서 이사

1961~1968 브라운 수석 디자이너

한스 구겔로 Hans Gugelot & 디터 람스 '포노수퍼

Phonosuper', 1956, 브라운

SK4 라디오 (백설공주의 관)

커피 포트, 시계

라디오 부품 만드는 과정

회로도

준비물

인두기, 납, 니퍼, FM키트

fm 라디오 설명

이 키트는 TDA7088T FM튜너 IC와 LM386 오디오 엠프 IC로 구성된 모노 FM 라디오 이다.

수신범위 : 88MHz ~ 108MHz

음성출력 : 500mW

작동전압 : 6V (4~9V)

작동전류 : 100mA(@0.1Watt)

PCB크기 : 60×65 mm

작업 진행과정

디자인

실물 작업 과정

진행  발전 방향

작업의 라디오 안테나 부분이 아직 진행 중 이다.

안테나는 기존 스틱형식 안테나가 아닌 전선으로 이루어져 있으며 사용함에 있어서

별 차이가 없다.

라디오를 켜는 과정에서 동작과정의 재미를 주고자 도르래 형식을 사용하였다.

도르래는 안테나의 길이를 조절하고 선을 정리할 수 있다. 안테나의 끝부분을 집게로 하여  전파를 잘 잡을 수 있는 위치에 고정하는

방향으로 나갈 것 이다.

참고 자료

라디오 구조와 원리

http://blog.naver.com/sjakslove143?Redirect=Log&logNo=64997390

퍼니 키트

http://www.funnykit.co.kr/

껌패밀리와 함께하는 디자인 세상

http://blog.naver.com/zamongdesign?Redirect=Log&logNo=90106980435