2013-1 소논문

고운망사판화 기법과 철을 이용한 가구 제작

지도교수: 금누리

국민대학교 일반대학원

금속공예전공

이우양

M2012160

순서

1. 연구 목적

2. 상의 정의

3. 고운망사판화기법

4. 작업 과정

5. 완성 작품

6. 출처

1. 연구 목적

로코코라는 말은 로카이유라는 프랑스어에서 왔다.

(로카이유는 조약돌이나 조개 따위로 만든 장식물 혹은 인조암이다.)

로코코 양식은 조약돌이나 조개껍질을 세공하여 가구나 건축물에 꾸밈으로 사용하는 것을 말한다.

18세기 초 파리에서 시작되어 프랑스, 독일, 오스트리아로 퍼졌다.

정교하고 우아하지만 자연물 형태와 곡선을 지나치게 많이 사용 한 것이 특징이다.

섬세한 무늬와 문양, 18세기 로코코 장식에서 주요 부분이었던 암석, 조개, 식물 모양으로 된 곡선 들은 밝고 경쾌하다. 흘러내리는 물, 나뭇가지 사이로 피어난 꽃, 과일바구니 들이 형상화된 생명력 넘치는 이 시대 흐름은 여자와도 닮았다.

여자의 몸은 볼록한 가슴과 잘록한 허리를 위시하여 어느 곳에도 직선이란 찾아볼 수가 없다.

빛 자르기와 스크린판화를 활용하여 차갑고 남성스러운 철을 재료로 써서 이러한 곡선과 닮은 형태에 화려한 무늬가 더해진 여성스러움이 묻어나는 가구를 연구하고자 한다.

찻상 / 철, 도장 / 55 x 60 x 40센티미터 / 2010

2. 상의 정의

인간은 주거의 기능과 공간에 따라 욕구가 변화한다. 서양은 입식생활을 하고 우리는 좌식생활이 주생활 이었다. 과거 한옥생활에 맞는 가구는 실내 공간에 효율적으로 사용할 수 있는 낮고 간결한 형태로 만들어졌다. 하지만 과학이 발달하고 서구 문물이 들어오면서 주거 생활은 입식생활로 바뀌게 되고 생활의 필요에 따라 좌식생활에서 입식생활에 맞게 가구의 종류가 변화하였다. 그 중 물건을 올려놓거나 작업을 할 수 있게 만든 가구가 상이다.

상은 서양식의 찻상이나 식사, 응접, 작업, 회의에 쓰이는 가구를 통틀어 말하는 것으로 원형 또는 사각형의 상판과 이것을 받치는 다리로 구성되어 있으며 필요에 따라서 수납이 가능하게 되어 있다. 작업에도 많이 사용되는 가구이기 때문에 선 자세, 앉은 자세, 바닥에 앉은 자세에 따라 적합한 상의 선택이 필요하다.

상에 요구되는 조건은 상판의 평면성이 좋을 것, 견고성, 내구성이 있어야 하고, 용도에 적합해야 하며, 상다리와 버팀대 등이 사용자의 팔이나 다리에 걸리지 않도록 사용감이 좋아야 한다.

1) 찻상 발달 양식

-20세기 이후

금세기 100년 동안 가구 소재를 ‘나무’를 중심으로 구하고 있었지만 공업기술의 발달로 금속, 유리, 화학수지 등 모든 분야의 연구에 의해 진보를 볼 수 있게 되었고 아직 이용되지 않은 천연소재, 알려지지 않은 소재들로 인해 그 영역이 넓어지고 있다.

2) 알맞은 크기에 대한 통계

인간이 일정한 장소에서 신체 각 부위를 움직였을 때 생기는 평면적이고 입체적인 범위를 작업역이라 하는데 두 팔의 좌우 운동에 의한 수평 작업역과 상하 운동에 의한 수직 작업역이 있다. 탁자의 규격은 수평작업역의 자료를 참고하여 결정한다. 팔의 위쪽을 옆구리에 붙이고 팔꿈치를 구부린 상태에서 편안하게 양손이 닿는 작업 범위는 가슴 앞으로 39센티미터이고 좌우는 118센티미터이다. 손을 최대로 뻗은 상태에서 자유롭게 닿는 범위는 가슴 앞으로 50센티미터이고 좌우는 150센티미터이다.

작업역과 규격을 고려한 사무용 책상의 폭은 작은 것은 120센티미터, 큰 것은 150센티미터가 적당하고 가장 크게 제작해도 80센티미터가 넘지 않는 것이 좋으나 방의 규모가 크다면 210센티미터까지도 괜찮다. 책상의 폭은 50센티미터의 작업 공간에 서류와 책의 수납공간 20센티미터 고려하면 70~90센티미터가 적당하다. 밥상과 회의용 상의 경우 한 사람의 폭을 60센티미터로 계산하여 상의 폭과 깊이를 적용하면 좋지만 이 경우 팔걸이가 있는 의자를 사용하면 안 된다.

긴 안락의자에 놓이는 찻상의 폭은 긴 안락의자의 크기에 따라 45~60센티미터, 길이는 긴 안락의자의 수에 따라 다르지만 3인용 기준 50센티미터면 충분하다. 전자제품을 올려놓는 전시용 상은 일반적으로 작은 책상의 폭 120센티미터, 높이 70센티미터와 같게 만들지만 깊이는 책상보다 작은 50센티미터 이하로 한다.

책상: 72(높이) x 120, 150, 180, 210(가로) x 80, 90(세로)센티미터

찻상: 40(높이) x 80, 120, 150(가로) x 45, 50, 60(세로)센티미터

밥상: 70(높이) x 120, 150, 180(가로) x 90, 120(세로)센티미터

<표1> 상 규격을 위한 인체 치수 근거 (센티미터)

구분		상판		상판 높이	상판 아랫면
		양팔 뻗은 폭	가슴~손끝	바닥~팔꿈치	바닥~넓적다리
최대	남	193	87.4	77.5	66.9
	여	172.8	80.6	71.3	59.1
최소	남	147.4	74.3	61.4	54.9
	여	137.2	67.7	57	48.2

※출처: 서석민, 김영주, 권우범, 한재용,「가구 디자인 실무의 이해」, 광문각, 2004, 서울

3. 고운망사판화기법

여러 가지 판화 기법 중 하나로 제작과정이 간편하고 판이 완성되면 단시간 내에 수십 장을 찍어 낼 수 있어 상업적인 알림종이에 많이 이용된다.

1) 준비물

특, 고운망사천, 철침, 붙임비닐, 빛반응액, 그림막대기, 검은물, 종이, 증발기름, 고무날밀대, 휴지나 못쓰는 천

2) 순서

가. 물에 젖은 고운 망사 천을 준비하고 나무로 틀을 짠 후 그 위에 천을 팽팽하게 잡아당겨 철침을 박아 고운망사판을 만든다.

나. 사진을 복제하거나 그림막대기나 검은물로 글씨를 쓰거나 밑그림을 그린다.

다. 깜깜한 곳에서 빛반응물을 고운망사판에 입힌 후 따뜻한 바람으로 말린다.

라. 그림을 빛반응 판에 깔고 그 위에 빛반응물을 입힌 고운망사판을 빠르게 올리고 4분정도 빛을 쬐인 후 빛을 끄고 재빨리 고운망사판 앞 뒤로 물을 뿌려 그림을 뚫는다.

마. 맨 밑에 찍을 종이를 깔고 그 위에 고운망사판을 올려놓은 후 고운망사판화 물감을 적당히 퍼서 올린 다음 고무날밀대(두꺼운 고무를 끼운 나무판)를 잡고 위에서부터 아래로 죽 내리면 빛반응액이 칠해지지 않은 부분으로 물감이 새어나가 밑에 깔아놓은 종이 위에 그대로 찍히게 된다. 여러장을 찍을 수 있으며 다른 판화와는 달리 왼쪽 오른쪽이 바뀌지 않고 그대로 나온다.

바. 고무날밀대로 물감을 밀어 찍은 후 그림칼로 남은 잉크를 거둬내고 증발기름으로 도구 들을 깨끗하게 닦는다.

사. 정리정돈 후에 감상한다.

← 공판화의 원리

2) 고운망사판화의 장점

가. 판을 만들면 끝없이 복제할 수 있다.

나. 다른 판화 방식에 비해 찍을 수 있는 물체가 많고(천, 종이, 합성수지, 나무, 금속, 돌, 도자기) 적은 힘으로 찍을 수 있다.

3) 고운망사판화 참고작품

마를린 먼로 / 고운망사판화 / 91 x 91센티미터 / 1967 / 앤디워홀

출처: http://artis.com

4. 작업 과정

1) 무늬의 분판

2) 색상표

3) 고운망사판화로 찍은 무늬

4) 실물 작업

5. 완성 작품

꽃차림(찻상) / 철, 칠, 고운망사판화 / 73 x 110 x 46센티미터 / 2013

6. 출처

참고사이트

http://artis.com

참고문헌

서석민, 김영주, 권우범, 한재용,「가구 디자인 실무의 이해」, 광문각, 2004, 서울