여성을 위한 찻상

M2012160 이우양

로코코라는 말은 로카이유라는 프랑스어에서 왔다.

(로카이유는 조약돌이나 조개 따위로 만든 장식물 혹은 인조암이다.)

로코코 양식은 조약돌이나 조개껍질을 세공하여 가구나 건축물에 꾸밈으로 사용하는 것을 말한다.

18세기 초 파리에서 시작되어 프랑스, 독일, 오스트리아로 퍼졌다.

정교하고 우아하지만 자연물 형태와 곡선을 지나치게 많이 사용 한 것이 특징이다.

섬세한 무늬와 문양, 18세기 로코코 장식에서 주요 부분이었던 암석, 조개, 식물 모양으로 된 곡선 들은 밝고 경쾌하다.

흘러내리는 물, 나뭇가지 사이로 피어난 꽃, 과일바구니 들이 형상화된 생명력 넘치는 이 시대 흐름은 여자와도 닮았다.

여자의 몸은 볼록한 가슴과 잘록한 허리를 위시하여 어느 곳에도 직선이란 찾아볼 수가 없다.

빛자르기와 스크린판화를 활용하여 차갑고 남성스러운 철을 재료로 써서 이러한 곡선과 닮은 형태에 화려한 무늬가 더해진 여성스러움이 묻어나는 가구를 연구하고자 한다.

찻상 / 철, 도장 / 550x600x400mm / 2010

1. 상의 정의

인간은 주거의 기능과 공간에 따라 욕구가 변화한다. 서양은 입식생활을 하고 우리는 좌식생활이 주생활 이었다. 과거 한옥생활에 맞는 가구는 실내 공간에 효율적으로 사용할 수 있는 낮고 간결한 형태로 만들어졌다. 하지만 과학이 발달하고 서구 문물이 들어오면서 주거 생활은 입식생활로 바뀌게 되고 생활의 필요에 따라 좌식생활에서 입식생활에 맞게 가구의 종류가 변화하였다. 그 중 물건을 올려놓거나 작업을 할 수 있게 만든 가구가 상이다.

상은 서양식의 찻상이나 식사, 응접, 작업, 회의에 쓰이는 가구를 통틀어 말하는 것으로 원형 또는 사각형의 상판과 이것을 받치는 다리로 구성되어 있으며 필요에 따라서 수납이 가능하게 되어 있다. 작업에도 많이 사용되는 가구이기 때문에 선 자세, 앉은 자세, 바닥에 앉은 자세에 따라 적합한 상의 선택이 필요하다.

상에 요구되는 조건은 상판의 평면성이 좋을 것, 견고성, 내구성이 있어야 하고, 용도에 적합해야 하며, 상다리와 버팀대 등이 사용자의 발이나 다리에 걸리지 않도록 사용감이 좋아야 한다.

1) 찻상 발달 양식

-20세기 이후

금세기 100년 동안 가구 소재를 ‘나무’를 중심으로 구하고 있었지만 공업기술의 발달로 금속, 유리, 화학수지 등 모든 분야의 연구에 의해 큰 진보를 볼 수 있게 되었고 아직 이용되지 않은 천연소재, 알려지지 않은 소재들로 인해 그 영역이 넓어지고 있다.

2) 알맞은 크기에 대한 통계

인간이 일정한 장소에서 신체 각 부위를 움직였을 때 생기는 평면적이고 입체적인 범위를 작업역이라 하는데 두 팔의 좌우 운동에 의한 수평 작업역과 상하 운동에 의한 수직 작업역이 있다. 탁자의 규격은 수평작업역의 자료를 참고하여 결정한다. 팔의 위쪽을 옆구리에 붙이고 팔꿈치를 구부린 상태에서 편안하게 양손이 닿는 작업 범위는 가슴 앞으로 390mm이고 좌우는 1180mm이다. 손을 최대로 뻗은 상태에서 자유롭게 닿는 범위는 가슴 앞으로 500mm이고 좌우는 1500mm이다.

작업역과 규격을 고려한 사무용 책상의 폭은 작은 것은 1200mm, 큰 것은 1500mm가 적당하고 가장 크게 제작해도 1800mm가 넘지 않는 것이 좋으나 방의 규모가 크다면 2100mm까지도 괜찮다. 책상의 폭은 500mm의 작업 공간에 서류와 책의 수납공간 200mm 고려하면 700~900mm가 적당하다. 밥상과 회의용 상의 경우 한 사람의 폭을 600mm로 계산하여 상의 폭과 깊이를 적용하면 좋지만 이 경우 팔걸이가 있는 의자를 사용하면 안 된다.

긴 안락의자에 놓이는 찻상의 폭은 긴 안락의자의 크기에 따라 450~600mm, 길이는 긴 안락의자의 수에 따라 다르지만 3인용 기준 1500mm이면 충분하다. 전자제품을 올려놓는 전시용 상은 일반적으로 작은 책상의 폭 1200mm, 높이 700mm와 같게 만들지만 깊이는 책상보다 작은 500mm 이하로 한다.

책상: 2100, 1800, 1500, 1200 x 900, 800 x 720H mm

찻상: 1200, 800, 500 x 400H mm

밥상: 1200, 800 x 700H mm

<표1> 상 규격을 위한 인체 치수 근거 (mm)

구분		상판		상판 높이	상판 아랫면
		양팔 뻗은 폭	가슴~손끝	바닥~팔꿈치	바닥~넓적다리
최대 (mm)	남	1728	874	775	669
	여	1930	806	713	591
최소 (mm)	남	1474	743	614	549
	여	1372	677	570	482

2. 스크린판화

여러 가지 판화 기법 중 하나로 제작과정이 간편하고 판이 완성되면 단시간 내에 수십 장을 찍어 낼 수 있어 상업적인 포스터 등에 많이 이용된다. 그림이 반대로 찍혀 나오는 다른 판화 기법과는 다르게 좌우가 바뀌지 않고 그대로 찍히는 것이 큰 특징이다.

1) 순서

원하는 상의 필름을 만든다.

실크천(폴리에스텔), 나무틀로 판을 제작 후 암실에서 감광액을 판에 입힌 후 말린다.

필름을 감광판에 깔고 그 위에 감광액을 입힌 판을 빠르게 올린 후 4분 정도 감광시킨 후 불을 끄고 재빨리 판을 압뒤로 물을 뿌려 이미지를 뚫는다.

인쇄하고자 하는 소재에 판을 올리고 적당량의 잉크를 올린 후 밀대로 밀어 찍는다. 뚫린 망으로 잉크가 새어나가 찍히게 된다.

석유, 휘발유 등으로 스크린에 뭍은 잉크를 지운다.

*감광액: 빛을 이용한 공정에 사용되는 액체

← 공판화의 원리

2) 스크린판화의 장점

판을 제작하면 대량으로 인쇄가 가능하다.

다른 판화 방식에 비해 인쇄의 대상이 넓고 인쇄시 압력이 작다.

인쇄 가능한 재질이 다양하다. -천, 종이, 플라스틱, 나무, 금속, 돌, 도자기, 유리

곡면인쇄가 가능하다.

3) 스크린판화 참고작품

2-1. 무늬의 분판

-색상표

-스크린판화로 찍은 무늬

도장 전

도장 후

찻상 / 철, 도장 / 730x1100x455mm / 2013