산업 혁명 후 공예의 초점은 쓰임과 순수 미술적인 시각적 표현의 지향으로 이루어지고 있다. 이러한 흐름은 공예가에게 내용과 의미, 형태의 자유를 가져왔다. 실용성이 특징인 기물은 그 흐름에 적절한 조합이 필요하다.

망치질을 해서 기물 표면에 주름을 표현하고 형태를 성형하였다. 주름 표현을 위해 ‘접어 만들기 기법’을 사용하였다. 접어 만들기 기법은 1980년 찰스 뉴튼 브래인이 처음 개발한 기법이다. 아직 기법의 응용이 장신구로 한정 되어 있어 기물에 기법을 적용하고자 하였다.

예시 작품 : 접어 만들기 1, 구리, 2009 정희명

140*135*111밀리미터, 101*110*111밀리미터

위 작업은 기물을 종이 접듯이 직접 접어서 주름을 만들고 망치질로 다시 형태를 만든 것이다. 형태는 단순하지만 주름이 나타나는 결과물은 자연스러운 형태와 도자기 같은 느낌마저 들게 한다.

1) 접어 만들기 기법

접어 만들기 기법은 1980년 찰스 뉴튼 브래인이 독일 유학 시절 종이 접기에 영향을 받아 자유롭게 금속에 응용하여 개발하게 되었다. 이 기법의 특징은 금속 표면에 주름을 만들고, 형태를 자유롭게 성형하는 것이다.

접어 만들기 기법 : 시범 찰스 뉴튼 브래인  http://charlessgallery.fotopic.net

2) 주름

주름의 정의는 옷의 가닥을 접어서 줄이 지게 한 것과 종이나 옷감 따위의 구김살을 말한다. 금속도 종이나 옷감처럼 가닥을 접어서 줄이 지게 할 수 있다. 히로시 스즈키는 기물 표면에 돋을 새김을 이용하여 파도의 물결을 표현한다.

물의 시, 은, 히로시 스즈키

24*17*17 센티미터

http://www.studio925.nl

3) 팽만감

망치질로 기물 표면을 성형하면 특유의 팽팽한 긴장감을 준다. 접어 만들기 기법으로 만든 주름을 정확히 보여주기 위해 팽만감을 준다. 제프 쿤스는 풍선 강아지 작품을 통해 풍선의 팽팽한 팽만감을 표현한다.

풍선 강아지

녹슬지 않는 쇠, 빛깔 내기

307.3 x 363.2 x 114.3 센티미터

4) 시각적 표현

최근 공예의 초점은 유용성과 유의성의 조화이다. 기능만 고려한 공예는 지루하고 작가가 표현하고자 하는 의미를 전달할 수 없다. 마이케 달은 금속을 종이 다루듯 자유롭게 형태를 만들어 유용성과 유의성의 조화를 보여준다.

우유 장수, 우유 병, 은, 11~17 * 6~9.5 센티미터

http://www.maikedahl.de

5) 연구 작업

접어 만들기 1

구리 140*135*111밀리미터

접어만들기 2

구리, 은도금, 101*99*106 밀리미터

접어 만들기 꽃병

구리, 빛깔 입히기

310*110*150 밀리미터

접어 만들기 주전자

구리, 은도금

210*205*200 밀리미터